Aggiornamento firmware citofoni Domoticam

ATTENZIONE - L'aggiornamento dei monitor Domoticam si effettua con l'ausilio della microSD card inserita nel monitor.
Se il monitor ha già una scheda installata, estrarla e collegarla al computer con un adattatore. 
Se il monitor non ha una SD card installata, inserirne una nello slot del monitor e formattarla nel menu Impostazioni, poi estrarla e collegarla al computer con un adattatore. 

1 - Accertarsi di avere scaricato il firmware corretto per il proprio monitor (7 e 10" hanno lo stesso firmware, 9" ha firmware diverso)
2 - Copiare il file .SW nella memoria SD, nella directory principale a fianco alle cartelle di sistema già presenti. Non inserire il file in una cartella. Non rinominare il file.
3 - Inserire la memoria SD card nel monitor e avviare l'aggiornamento in IMPOSTAZIONI/AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
4 - Il monitor si riavvia automaticamente dopo un breve periodo
5 - Al riavvio deve comparire una barra blu di avanzamento che scorre fino al termine dell'aggiornamento. Se non compare la barra blu, oppure se compare e non avanza, disalimentare il monitor e sostituire la SD card.
6 - Quando la barra blu termina la sua corsa l'aggiornamento è completato e il monitor si riavvia nuovamente.
7 - Verificare la versione aggiornata del firmware in INFORMAZIONI
8 - Per aggiornare altri monitor dell'impianto ripetere la procedura utilizzando la stessa SD card.