Aggiornamento firmware kit wifi RKK-KIT5A

ATTENZIONE - Occorre aggiornare sia le telecamere che l'NVR del kit. Non aggiornare solo l'NVR perché non riceverebbe le telecamere con firmware precedente.
L'aggiornamento si effettua solo in locale, agendo nel menu di configurazione sul monitor del NVR.

1 - Copiare i 2 files .fls e .bin su una chiavetta USB e inserire la chiavetta nella porta USB frontale del NVR
2 - Aggiornare il firmware telecamere in GESTIONE CANALI/UPGRADE MANUALE, selezionando il file .FLS
3 - Controllare la versione del firmware telecamere aggiornato in Versione Telecamera
4 - Aggiornare il firmware NVR in SISTEMA/MANUTENZIONE/UPGRADE MANUALE scegliendo il file .BIN
5 - Controllare la versione del firmware NVR aggiornato in SISTEMA/INFORMAZIONI